## Controlador FANTOM-X Ver.1.0.0 para Windows® 7 Edición de 64 bits

(Nota)
En ningún caso Roland Corporation ("Roland") será responsable ante los usuarios finales por daños de cualquier tipo, incluidos sin limitación los daños por lucro cesante o pérdida de información comercial que pudieran surgir del uso o imposibilidad de uso de este producto. La disposición anterior es efectiva aunque se haya informado a Roland de la posibilidad de dichos daños.

* | Todos los archivos y el resto del material incluido en esta carpeta tienen copyright de Roland. Queda prohibida cualquier alteración, modificación, duplicación, distribución o reproducción de este material. Además, Roland se reserva el derecho de efectuar cambios en estos programas y archivos sin aviso previo.

* | Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
* | Todos los nombres de productos mencionados en el presente documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos titulares.

## Acerca de este controlador

Éste es el controlador FANTOM-X para Microsoft® Windows® 7 Edición de 64 bits.

### Requisitos del sistema

Este controlador tiene los siguientes requisitos.

Sistema operativo
  Microsoft® Windows® 7 Edición de 64 bits

  * | No funciona con la Edición de 32 bits de Windows 7.

Ordenador
  Un ordenador con entrada USB que sea compatible con USB Specification Revision 1.1 o posterior

> * | Este controlador no se puede utilizar en un entorno virtual de Windows, como Windows XP Mode (Virtual Windows XP) o Virtual PC.

> * | Los equipos Macintosh con Microsoft Windows no son compatibles.

### Precaución al utilizar la Edición de 64 bits de Windows 7

Para poder utilizar este producto con la Edición de 64 bits de Windows 7, lea y comprenda los siguientes puntos. También debe tener en cuenta la compatibilidad de cada producto que va a utilizar.

- Para poder utilizar la Edición de 64 bits de Windows 7, debe usar controladores de 64 bits; no sólo para este producto, sino también para todo el hardware que emplee en su ordenador.
- Este controlador se ha probado en varios sistemas informáticos, pero no podemos garantizarle que funcione en su ordenador particular.

### Precauciones y limitaciones

- Si el rendimiento y las especificaciones de su ordenador no son los adecuados, podría experimentar interrupciones del sonido y resultados que no son perfectos. Los tipos de aplicaciones que utilice y la forma de utilizarlas también pueden influir en la experiencia obtenida.
- En algunos ordenadores, el controlador no se carga correctamente si el dispositivo FANTOM-X está conectado cuando se inicia Windows. Como consecuencia, no será posible utilizar el dispositivo FANTOM-X a través de USB. Si esto ocurre, espere hasta que Windows se haya iniciado para encender el dispositivo FANTOM-X (o para conectarlo).
- Si el dispositivo FANTOM-X no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen FANTOM-X y, a continuación, apagar y volver a encender FANTOM-X.
- Si el cable USB se desconecta y se vuelve a conectar durante el uso del dispositivo FANTOM-X, o si la alimentación del dispositivo FANTOM-X se apaga y enciende a continuación, es posible que dicho dispositivo deje de funcionar correctamente. En tal caso, tras la reanudación, es preciso salir de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo FANTOM-X y, a continuación, apagar y encender de nuevo el dispositivo FANTOM-X.
- Si el ordenador experimenta una situación de carga elevada de procesamiento, por ejemplo, al acceder a una unidad de CD-ROM o a la red, durante el uso del dispositivo FANTOM-X, es posible que el dispositivo FANTOM-X deje de funcionar correctamente. En este caso, detenga la reproducción o la grabación y, a continuación, intente reanudar la operación detenida. Si a pesar de todo sigue sin poder reproducir o grabar, salga de todos los programas que empleen el dispositivo FANTOM-X y, a continuación, apague y encienda sucesivamente el dispositivo FANTOM-X.

## Instalación

* | Para volver a instalar o actualizar el controlador, consulte "Para volver a instalar".

1. Inicie Windows con todos los cables USB desconectados.
   (excepto el del teclado y el ratón)
2. Antes de iniciar el programa de instalación, salga de todas las aplicaciones.
3. Haga doble clic en el icono Setup.

* | Si aparece un mensaje que le informa de que "Debe ser un administrador quien efectúe la instalación del controlador.", debe iniciar la sesión de Windows como usuario con el tipo de cuenta Administrador y, a continuación, realizar la instalación.

4. Aparecerá una pantalla de confirmación en relación con el Control de cuentas de usuario. Haga clic en [Sí].
5. Aparecerá el mensaje "El controlador FANTOM-X se va a instalar en su equipo. ---". Haga clic en [Siguiente].

   * | Si aparece algún otro mensaje, siga sus instrucciones.

6. Haga clic en [Siguiente] para iniciar el programa de instalación.
7. Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con la Seguridad de Windows, haga clic en [Instalar].
8. Aparecerá el mensaje "Listo para instalar el controlador. ---".

   * | Si aparece algún otro mensaje, siga sus instrucciones.

9. Utilice un cable USB para conectar el dispositivo FANTOM-X al ordenador y, a continuación, encienda el dispositivo FANTOM-X.
   El controlador se instalará automáticamente.
10. Cuando aparezca el mensaje "La instalación ha terminado.", habrá finalizado el proceso de instalación.
    Haga clic en [Cerrar] para cerrar el cuadro de diálogo "Instalación del controlador".
11. Si aparece el cuadro de diálogo "Cambio de configuración del sistema", haga clic en [Sí] para reiniciar Windows.
12. Consulte "Antes de empezar" y ajuste la configuración necesaria para el uso del dispositivo FANTOM-X. No podrá utilizar el dispositivo FANTOM-X hasta que no configure estos ajustes.

    * | Si no puede utilizar el dispositivo FANTOM-X después de conectarlo, es posible que se haya producido algún problema. Consulte "Solución de problemas".

## Antes de empezar

### Configuración del dispositivo de entrada/salida para la aplicación

En las aplicaciones que desee utilizar, especifique el dispositivo MIDI que va a utilizar. (Para obtener información detallada sobre esta configuración, consulte el manual de instrucciones de la aplicación).

* | Si no puede seleccionar el dispositivo FANTOM-X, puede que se haya producido algún problema. Consulte "Solución de problemas".

#### Dispositivo de entrada/salida MIDI

* | En el Windows Media Player, no se puede utilizar el dispositivo de entrada/salida MIDI de FANTOM-X. Seleccione el siguiente dispositivo en la aplicación compatible con MIDI.

[Dispositivos MIDI OUT]
  FANTOM-X
[Dispositivos MIDI IN]
  FANTOM-X

## Para cambiar la configuración

### Para cambiar o comprobar la configuración

1. Al cambiar la configuración del controlador, asegúrese siempre de cerrar antes todas las aplicaciones que estén utilizando el dispositivo FANTOM-X. Esta acción no es necesaria cuando únicamente se va a comprobar la configuración.
2. Abra el "Panel de control," cambie "Ver por:" a la vista de icono (Iconos grandes o Iconos pequeños), y después haga clic en el dispositivo "FANTOM-X."
3. De este modo se abrirá el cuadro de diálogo "FANTOM-X Configuración del controlador".
4. Para modificar la configuración, realice los cambios y haga clic en [Aceptar]. Para comprobar simplemente la configuración, asegúrese de hacer clic en [Cancelar] tras visualizar los ajustes.

   * | Si desea obtener información detallada acerca de los elementos de configuración, consulte "Acerca de los elementos del cuadro de diálogo de configuración".

### Acerca de los elementos del cuadro de diálogo de configuración

Casilla de verificación "Carga ligera"
  Normalmente, esta casilla de verificación debe dejarse desactivada.

  * | La modificación de la configuración se aplicará después de apagar y encender el dispositivo FANTOM-X.

Botón"Mostrar Léame"
  Este botón muestra el archivo LÉAME (este documento).
Información
  Este campo muestra la versión del controlador.

## Para volver a instalar

1. Elimine el controlador, tal como se describe en "Para desinstalar".

   * | Al desinstalar, se iniciará la configuración del cuadro de diálogo Configuración del controlador. Si desea obtener información detallada acerca de los elementos de configuración, consulte "Acerca de los elementos del cuadro de diálogo de configuración".

2. Instale el controlador, tal como se describe en "Instalación".

## Para desinstalar

1. Inicie Windows con todos los cables USB desconectados.
   (excepto el del teclado y el ratón)
2. Antes de iniciar el programa de desinstalación, salga de todas las aplicaciones.
3. Abra el "Panel de control" y haga clic en "Desinstalar un programa".

   * | Si está seleccionada la vista de icono para el Panel de control, haga clic en "Programas y características."

4. En la lista, seleccione el "Controlador FANTOM-X" y haga clic en "Desinstalar o cambiar".
5. Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con el Control de cuentas de usuario, haga clic en [Sí].

* | Si se le pide que introduzca una contraseña de cuenta administrativa, inicie la sesión de Windows como usuario con el tipo de cuenta Administrador y, a continuación, ejecute la desinstalación.

6. La pantalla indicará "Se va a desinstalar el controlador FANTOM-X instalado."; haga clic en [Aceptar].
7. Cuando aparezca el mensaje "La desinstalación ha finalizado.", haga clic en [Aceptar] para reiniciar Windows.

## Solución de problemas

### No se puede instalar/desinstalar el controlador

¿Ha iniciado la sesión de Windows con los derechos de usuario adecuados?
  Debe iniciar la sesión de Windows como usuario con el tipo de cuenta Administrador.

  * | Para obtener más información al respecto, consulte al administrador del sistema de su equipo.

### No se puede seleccionar/utilizar el dispositivo FANTOM-X

¿Se instaló correctamente el controlador?
  Si no puede utilizar el dispositivo FANTOM-X a pesar de haber instalado el controlador, puede que no se haya instalado correctamente el controlador. Siga el procedimiento que se describe en "Para volver a instalar" para volver a instalar el controlador.
¿Podría estar siendo utilizado el FANTOM-X por otro software?
  Salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo FANTOM-X y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo FANTOM-X.
  Si no consigue resolver el problema de esta manera, siga el procedimiento que se describe en "Para volver a instalar" para volver a instalar el controlador.
¿Se muestra el nombre del dispositivo MIDI del FANTOM-X?
  Si no se muestra el nombre del dispositivo, salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo FANTOM-X y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo FANTOM-X.
  Si no consigue resolver el problema de esta manera, siga el procedimiento que se describe en "Para volver a instalar" para volver a instalar el controlador.
¿Ha entrado el ordenador en modo Suspender mientras el FANTOM-X estaba conectado y encendido?
  Si el dispositivo FANTOM-X no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen FANTOM-X y, a continuación, apagar y volver a encender FANTOM-X.
¿Se ha desconectado y vuelto a conectar el cable USB durante el uso del dispositivo FANTOM-X o se ha apagado y se ha vuelto a conectar la alimentación del dispositivo FANTOM-X?
  Si el cable USB se desconecta y se vuelve a conectar durante el uso del dispositivo FANTOM-X, o si la alimentación del dispositivo FANTOM-X se apaga y enciende a continuación, es posible que el dispositivo deje de funcionar correctamente. Si esto sucede, salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo FANTOM-X y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo FANTOM-X.
En algunos equipos, si se conecta el dispositivo FANTOM-X mientras se inicia Windows, el controlador no se cargará correctamente y no será posible utilizar el dispositivo FANTOM-X a través de USB.
  Si esto ocurre, inicie Windows antes de encender el dispositivo FANTOM-X o conectarlo.

### Ahora, al principio del nombre del dispositivo, aparece un número (por ejemplo, "2-")

¿Podría haber conectado FANTOM-X a un puerto USB diferente?
  Si conecta FANTOM-X a un puerto USB diferente, puede que el sistema operativo añada automáticamente un número al principio del nombre del dispositivo.
  Si es así, esto no producirá ningún problema en el funcionamiento de FANTOM-X.

  * | Si desea restablecer el nombre del dispositivo sin este número, conecte FANTOM-X al mismo puerto USB que tenía al instalarlo o vuelva a instalar el controlador tal y como se describe en "Para volver a instalar".

### No se puede reproducir ni grabar

¿Se instaló correctamente el controlador?
¿Podría estar siendo utilizado el FANTOM-X por otro software?
¿Ha aplicado la configuración que se describe en "Antes de empezar" para que el dispositivo FANTOM-X pueda usarse?
  El dispositivo FANTOM-X no se puede utilizar si no se especifica esta configuración. Consulte las secciones correspondiente en "Antes de empezar".
¿Es posible que haya entrado en modo Suspender durante el proceso de reproducción o grabación?
  Si el dispositivo FANTOM-X no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen FANTOM-X y, a continuación, apagar y volver a encender FANTOM-X.
Durante el proceso de reproducción o grabación, ¿ha apagado o encendido el dispositivo FANTOM-X o ha desconectado y vuelto a conectar el cable USB?
  Si apaga o enciende el dispositivo FANTOM-X, o desconecta y vuelve a conectar el cable USB, durante el proceso de reproducción o grabación, el dispositivo FANTOM-X no podrá volver a reproducir o grabar. Interrumpa la grabación o reproducción y, a continuación, iníciela de nuevo. Si a pesar de todo sigue sin poder reproducir o grabar, salga de todos los programas que empleen el dispositivo FANTOM-X y, a continuación, apague y encienda sucesivamente el dispositivo FANTOM-X.

### Parte de la reproducción es defectuosa: por ejemplo, las notas se interrumpen anticipadamente, o algunas se pierden

Los problemas pueden resolverse aplicando la configuración que se indica más adelante.

Trate de actualizar el controlador del adaptador de la pantalla
  Podría eliminar los “clics” y las bajadas de sonido actualizando el controlador del adaptador de pantalla instalado en el ordenador.
Windows Update / Microsoft Update
  Posiblemente pueda resolver el problema mediante la actualización del sistema con Windows Update" o "Microsoft Update", actualizaciones de Microsoft.
Compruebe la configuración de ahorro de energía
  1. Abra el "Panel de control", haga clic en "Sistema y seguridad" y luego en "Opciones de energía".

     * | Si está seleccionada la vista de icono para el Panel de control, haga clic en "Opciones de energía."

  2. En "Seleccionar un plan de energía", elija "Alto rendimiento".

     * | Si no aparece el plan "Alto rendimiento", haga clic en "Mostrar planes adicionales."

  3. En el área Alto rendimiento, haga clic en "Cambiar la configuración del plan".
  4. Haga clic en "Cambiar la configuración avanzada de energía".
  5. En Configuración avanzada, haga clic en el símbolo “+” para "disco duro" y en el símbolo “+” para "Apagar disco duro tras" para abrirlo.
  6. Haga clic en "Configuración (Minutos)", y haga clic en la flecha abajo para cambiar la configuración a "Nunca".
  7. Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana Opciones de energía.
  8. Cierre la pantalla "Editar la configuración del plan".
Ajuste de las "Opciones de rendimiento" de Propiedades del Sistema
  1. Abra el "Panel de control", haga clic en "Sistema y seguridad" y luego en "Sistema".

     * | Si está seleccionada la vista de icono para el Panel de control, haga clic en "Sistema."

  2. A la izquierda, haga clic en "Configuración avanzada del sistema."
  3. Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con el Control de cuentas de usuario, haga clic en [Sí].

     * | Si se le pide que introduzca la contraseña de una cuenta de administrador, inicie la sesión de Windows como usuario con el tipo de cuenta Administrador y, a continuación, vuelva a realizar los ajustes.

  4. Haga clic en [Configuración] en la sección Rendimiento y luego haga clic en la ficha [Opciones avanzadas].
  5. Seleccione "Servicios en segundo plano" y haga clic en [Aceptar].
  6. Haga clic en [Aceptar] para cerrar "Propiedades del sistema".
Dichos problemas se pueden resolver si se activa la casilla de verificación "Carga ligera" del cuadro de diálogo Configuración del controlador.
  Si desea modificar o verificar la configuración, siga el procedimiento que se describe en "Para cambiar la configuración".

  * | La modificación de la configuración se aplicará después de apagar y encender el dispositivo FANTOM-X. A no ser que experimente algún tipo de problema, utilice la configuración (inicial) con la casilla desactivada.

Copyright (C) 2009 Roland Corporation. Todos los derechos reservados.